| **序号** | **名称** | **技术参数** | **数量** | **单位** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持续正压通气治疗机 | 1、治疗模式具有 CPAP、Autoset、AutoSet For Her 舒缓模式2、有EPR呼气释放及轻松呼吸功能3、低惰性双扇页涡轮动力技术4、AutoRamp自动升压延迟/入睡起点监测5、Auto Responds舒缓升压功能6、探测识别呼吸暂停、气流限制、鼾声及RERA事件7、海拔高度具有自动调节8、有自动启动/停止功能 9、有自定义提醒系统、患者提示系统 10、佩加热管路，智能温控系统11、患者管理系统 11.1 可快速查看中文菜单治疗效果和使用数据11.2有智能数据（Smart Data）11.3治疗顺应性检测：AHI\压力、漏气、中枢性呼吸暂停指数（CAI）、RERAs（呼吸努力相关性微觉醒）报告、CSR监测与报告11.4高分辨率气流信号（25HZ）12 数据存储及回放12.1总体使用小时和过程12.2可查看365天使用数据的过程 (AHI指数, 漏气 、压力)、总过程数据（AHI指数, 漏气 、压力） 12.3可查看5天详细过程数据12.4 具有远程管理系统，可远程数据传输、远程参数查看、远程故障排查、手机端小程序 13配置清单呼吸机主机 1套鼻罩 1套加温管路 1根电源线 1条SD数据卡 1张 | 1 | 台 |
|  | **商务要求** |
|  | 项目总价 | 项目总价包括全部产品价格【含与本院相关信息系统（pacs，lis等）对接费用，及设备软件调试、升级、改造、运维、计量检测等费用】、无缝结合、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及原有旧设备的拆除、安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。 |
|  | 售后服务要求及保修期 | 1、按国家有关产品三包规定执行“三包”，质保期：整机（含配件）质保期不少于2年，质保期内故障时间顺延质保期。2、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后1个小时内响应，6小时内到达故障现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复；重大故障处理时限不超过48小时修复，若72小时内不能修复，必须提供同档次的设备给采购人使用。3、定期免费上门维护检查设备运行情况，每年至少1次。4、按照医院要求提供相关培训。 |